--------------------------------------------------------------------

TIGOCO\_M\_P\_1303

Este error se debe a diferentes razones como un mal contacto entre la SIM y el mÃ³dulo donde se coloca o puede ser que la SIM no está funcionando correctamente, es posible que esta falla se corriga con un reinicio

Client ID:

Team Viewer ID:

Fecha Revisión: 21–01-2021

Código de falla: CMO017 Falla en:

SIM PIN REQUIERED

|  |
| --- |
| 2021-01-20 05:42:35.671 - PortAtClient - sms.nxray.agents.impl.PortAtClientAgent - ERROR - AT\_Error: AT+COPS=0{CR}{CR}{LF}+CME ERROR: SIM PIN required{CR}{LF} [sms.nxray.portobjects.atresponses.RawAtResponse]  2021-01-20 05:43:21.861 - PortAtClient - sms.nxray.agents.impl.PortAtClientAgent - ERROR - AT\_Error: AT+COPS=0{CR}{CR}{LF}+CME ERROR: SIM PIN required{CR}{LF} [sms.nxray.portobjects.atresponses.RawAtResponse]  2021-01-20 05:44:08.128 - PortAtClient - sms.nxray.agents.impl.PortAtClientAgent - ERROR - AT\_Error: AT+COPS=0{CR}{CR}{LF}+CME ERROR: SIM PIN required{CR}{LF} [sms.nxray.portobjects.atresponses.RawAtResponse |

Tareas realizadas para mitigación de fallos:

Las pruebas generales de funcionamiento realizadas

Solución:

--------------------------------------------------------------------